

### Пресс-релиз                   Зульц на Неккаре, июль 2015

Убедительные свойства демпфирования

# Система из минерального сплава KIPP block

**При производстве „KIPP block“ особое внимание уделяет HEINRICH KIPP WERK индивидуальности конструкции: Зажимные стойки, зажимные платы и другие элементы производятся точно в соответствии с пожеланиями клиента.  Система из минерального сплава обладают превосходными  характеристиками демпфирования и очень небольшим весом.**

<p>При производстве зажимных элементов из минерального сплава компания KIPP большое внимание уделяет индивидуальным решениям. Преимущество этой системы – неограниченная свобода в выборе формы. Резьбовые втулки и направляющие  идеально точно размещаются в литейной форме. По желанию возможно интегрировать воздушные и гидравлические соединения.

Элементы KIPP block некорродирующий. Они изготавливаются из минерального сплава, 2-компанетного материала, который формируется и отвердевать в процессе холодной отливки. Стойки и платы располагают отличными демпфирующими качествами и минимальной проводимостью тепла. Кроме того у них незначительный собственный вес. При этом их плотность составляет  примерно 2,3 кг / dm ³ и вес легче чем у алюминия.

Блочные зажимные элементы могут использоваться в машинах с высокой скоростью хода. Уменьшение времени, необходимого для загрузки машины с помощью зажимных систем, является решающим фактором. Блочные зажимные элементы компании KIPP могут иметь различные размеры. В стандартном варианте зажимные элементы с растровой системой предлагаются в следующих параметрах: M12/F7 и M16/F7 с растром 40 и 50.

Знаки со знаками пробела:

Заголовок: 42 знаков

Подзаголовок: 35 знаков

Текст: 1 463 знаков

Всего: 1 540 знаков

HEINRICH KIPP WERK KG

Борис Королев

Хойбергштрассе 2

72172 Зульц-на-Неккаре

Телефон: 07454 793-7949

e-Mail: b.korolev@kipp.com

### Дополнительная информация и фотографии

См. www.kipp.com, регион: Германия,
Рубрика: новости/пресса

### Фотографии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текст фотографии: **Система из минерального сплава KIPP block**

|  |
| --- |
|  |

 |  |
| Авторские права на иллюстрацию: освобождён от лицензирования и гонорарной публикации в отраслевых средствах массовой информации. Пожалуйста указывайте первоначальный источник информации.  |  Файл фотографии: KIPP Mineralguss Spannturm.jpg |