

### Пресс-релиз Зульц-на-Неккаре, сентябрь 2015

Новый каталог с инновационными системами зажима заготовок

# KIPP представляет систему зажима в нулевой точке UNI lock

**В сентябре 2015 г. компания HEINRICH KIPP WERK выпускает новый каталог «СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ЗАГОТОВОК». В этом каталоге представлено более 2 000 зажимных компонентов, в том числе система зажима в нулевой точке UNI lock. Инновационные система убеждает своей простотой в обращении, надёжностью фиксации и универсальностью применения.**

Система UNI lock от KIPP обеспечивает быстрый и точный зажим приспособлений и зажимных компонентов. Таким образом система зажима в нулевой точке оптимизирует работу на инструментальных станках, центрах обработки и измерительных машинах. Секундная замена увеличивает продуктивное время работы машины и сокращает время на ее подготовку. Благодаря определенной нулевой точке а также высоко-точному укороченному конусу стабильность повторяемости составила до 0,005 мм.

Компания HEINRICH KIPP WERK непрерывно расширяет ассортимент изделий новой СИСТЕМОЙ ЗАЖИМА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВОК. Зажимной болт имеет унифицированные размеры и на 100% совместим со всеми деталями из ассортимента UNI lock. Система UNI lock изготавливается из цементируемой стали, что обеспечивает фиксацию путем кинематического замыкания и делает возможным удерживающую силу  75.000 N при размере болта М 16.

HEINRICH KIPP WERK поставляет стандартные 1-, 2-, 4- и 6-зажимные модули с интегрированными UNI lock-зажимами. Возможны специальные исполнения с другими размерами по запросу заказчика.

Знаки со знаками пробела:

Заголовок: 57 знаков

Подзаголовок: 57 знаков

Текст: 1 386 знаков

Всего: 1 500 знаков

HEINRICH KIPP WERK KG

Борис Королев

Хойбергштрассе 2

72172 Зульц-на-Неккаре

Телефон: +49 7454 793-7949

e-Mail: b.korolev@kipp.com

Дополнительная информация и фотографии

См. www.kipp.com, регион: Германия,
Рубрика: новости/пресса

### Фотографии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текст фотографии: **Система зажима с нулевой точкой UNIlock гарантирует быстроту, точность зажима устройств и изделий.**

|  |
| --- |
|  |

 |  |
| Авторские права на иллюстрацию: освобождён от лицензирования и гонорарной публикации в отраслевых средствах массовой информации. Пожалуйста указывайте первоначальный источник информации.  | Файл фотографии: KIPP Nullpunkt Spannsystem UNI lock.jpg |